河北机电职业技术学院食堂炊事设备采购询价公告

河北机电职业技术学院现就食堂炊事设备进行公开询价采购，欢迎符合条件的潜在供应商报名参加。

一、招标项目名称

河北机电职业技术学院食堂炊事设备

二、招标内容

本项目共分两个包，产品需满足或优于以下参数。

第一包：面条机及拌面机，最高限价35500元（叁万伍仟伍百元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 一次成型鲜湿面条机 | 1 | 台 | 技术参数：   1. 功率：3kw， 2. 电压：380Ⅴ， 3. 生产效率150-200kg/h   轧辊：采用304不锈钢食品级材质  轴承：采用NJ系列，经久耐用，便于拆装  采用全钢板开放式结构，钢性强，稳定性高，维修方便  不锈钢双撒粉粉箱，撒粉量大小可调  独立变频切刀，面条长短任意可调  外型为“Z”字设计，操作方便，减轻劳动强度  全不锈钢护罩，带刻度手轮  尺寸：约2400\*650\*1300mm |
| 2 | 简式拌面机 | 1 | 台 | 电压：380Ⅴ  生产能力250kg/h  带脚轮，可任意走动  拉杆式操作手把  加大铜包电机  不锈钢面桶  尺寸：约770\*525\*1035mm |

第二包：蒸汽机及双门蒸箱，最高限价25000元（贰万伍仟元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 蒸汽机60# | 2 | 台 | 产品型号：60型  燃气类型：天然气  容量：16L  额定蒸发量：60kg/h  上汽时间：120s  蒸汽温度：100±1℃  点火方式：智能脉冲点火  额定电压：220V  风机功率：100W  尺寸：约530\*480\*1300mm |
| 2 | 双门蒸箱200# | 2 | 台 | 采用304-2B不锈钢板，蒸箱板材厚度1.2mm，炉身板材厚度1.2mm，气管道采用国标无缝气管，防腐、防锈处理；炉脚38mm钢柱，电压380v功率12+12kw:输入蒸汽压力0.02Mpa,烹饪能力110/45kgmin，尺寸：约1450\*600\*1500mm |

三、报价要求：

1．本报价为包干价，包括设备购置费、安装机械人工费、税金、验收、维护、运输费以及不可抗力以外的一切风险因素等所有费用。询价报价超出最高限价的视为无效询价。

2．评标原则：本次定标在所有资质和参数符合的条件下，采用合理低价确定供应商。

四、询价响应文件要求

询价响应文件包括：报价单、投标人营业执照复印件、法人代表和委托代理人身份证复印件及法人代表授权委托书原件，所有复印件需加盖单位公章，所有文件须密封。

五、询价响应文件递交

询价响应文件接收截止时间：2020年3月26日上午10：30

询价响应文件接收地点：河北机电职业技术学院南门东侧

联系地址：河北省邢台市泉北西大街1169号

联系电话：0319-8769802 张老师

逾期提交、未送达指定地点或所提交响应文件不符合询价通知书将不被接受。

六、付款方式：按照要求提供设备，设备安装调试完成后能正常使用，并经采购人验收合格后，凭发票付款至90%，使用一年无质量问题后付清余款。

河北机电职业技术学院

2020年3月23日

河北机电职业技术学院食堂炊事设备询价第\_\_\_\_\_包报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： 元整 | | | | |  |  |
| 需说明的其它事项：  1、报价时间截止至2020年3月26日10时30分  2、此报价为包干价，包含设备购置费、运费、人工费、税费等所有费用  3、交货地点：河北机电职业技术学院 | | | | 公司名称（盖章）：  联系人：  电话：  2020年3月 日 | | |