附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防盗网 | 35平方米（期中约10平方米在十楼窗外安装） | 铝合金内衬镀锌管（总直径12mm以上），横向间距不超过100mm，纵向间距不超过300mm |
| 2 | 隔断墙 | 10平方米 |  |
| 3 | 断桥铝隔断 | 16平方米 |  |
| 4 | 防盗门 | 2 |  |
| 5 | 拆装原室内防盗门 |  |  |
| 6 | 报警器 | 2 |  |
| 7 | 应急照明灯 | 2 |  |
| 8 | 灭火器 | 2 |  |